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	規格：3米宽× 6米长×3.5米高
	数量：1套

	
	物资名称
	型号規格
	详细说明

	一、结构主体（专用钢结构系统，使用寿命30年保证房屋的安全性）

	1
	镀锌方管
	4*8
	18根，1.5厚

	2
	镀锌方管
	5*5
	5根，1.5厚

	3
	槽 钢
	10号
	5根，24公斤

	二、外围护系统    （施工工艺，气密性、）
	

	1
	外墙
	镀锌铁皮，喷漆（颜色可选）
	灰色

	2
	内墙板
	石塑板（白色线条）
	白色

	3
	门
	铝合金玻璃门
	20公斤

	4
	窗
	白色塑钢加防盗网
	10公斤

	三、勾庄系统（防火、零甲醛、舒适度优良）
勾装系统（防火、零甲酵、舒适度优良）

	1
	地面
	—体式框架镀锌方管焊接+水泥压力板
	瓷砖

	2
	保温
	防火岩棉保温
	5公分

	3
	吊顶
	PVC
	木纹

	4
	淋浴头
	不含热水器
	6个

	5
	地漏
	地面作水流斜坡皮处置
	6个

	6
	下水管道
	DN110
	满足用户需求

	四、灯电

	1
	电源开关
	单控开关（防水防潮）
	5个，国标

	2
	隔断
	石塑板
	白色

	3
	电线
	4平方电源
	满足用户需求，国标

	

	备注
	含运费、税费、装卸费、安装费等所有费用
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